华硕 RT-N12 B1 
华硕 RT-N10 	 	
华硕 RT-N12 	 	
华硕 RT-N16 	 	
贝尔金 F7D3301/F7D7301 	 	
贝尔金 F7D3302/F7D7302 	 	
贝尔金 F7D4301/F7D8301 	 	
贝尔金 F7D4302/F7D8302 	 	
贝尔金 F5D8235-4 v3 	 	
思科 E1000 v1 	 	
思科 E2000 	 	
思科 E3000 	 	
思科 E4200 	 
思科 WRT160N v3 	 	
思科 WRT310N v2 	 	
思科 WRT320N 	 		
思科 WRT610Nv2 	 		
网件 WNR2000 v2 	 	
网件 WNR3500 L 	 	
网件 WNR3500 v2 / U 		
磊科 NR235W 	
磊科 NW736
磊科 NW755
磊科 NI360
磊科 NW715P
贝尔RG200E-CA 	
烽火HG320 	
中兴 H218N 	
腾达N6
腾达N60
斐讯FIR302E/FIR303B/FIR302B/702/706

理论上BCM5356/BCM5357/BCM5358 BCM471X 路由芯片都能支持，刷机有风险，谨慎操作
部分机器可能导致LAN口与WAN口反序，请在路由“高级设置”--“VLAN设置”中重新设置VLAN标记